Розрахунок проведено для чистки узбіч та укладання дороги зі щебня.

Етапи виконання роботи:

* чистка узбіч автогрейдером
* укладання шару щебня фракції 40-70 мм товщиною 20 см
* утрамбування першого шару щебню катком масою 9 т
* укладання шару щебня фракції 20-40 мм товщиною 20 см
* утрамбування другого шару щебню катком масою 9 т
* оновлення асфальтового покриття перших 190 метрів дороги

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва статті витрат | Вартість за одиницю, грн | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість, грн |
| 1 | Щебінь гранітний фракції 40-70 мм  | 380 | тонна | 1640 | 623 200 |
| 2 | Щебінь гранітний фракції 20-40 мм | 380 | тонна | 1675 | 636 500 |
| 3 | Автогрейдер для чистки узбіччя | 1200 | год. | 16 | 19 200 |
| 4 | Автогрейдер для укладання щебня | 1200 | год. | 48 | 57 600 |
| 5 | Каток дорожній вібраційний, маса 9 т | 1100 | год. | 48 | 52 800 |
| 6 | Ручне асфальтове покриття | 350 | м2 | 570 | 199 500 |
|  |  |  |  | **Загальна вартість** | **1 588 800** |