КОШТОРИС ПРОЄКТУ (можна додавати комерційні пропозиції, але при наявності детального кошторису - виписати основні роботи у таблицю)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва статті витрат | Вартість за одиницю, грн | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість, грн |
|  | **Ділянка №1 (8х17м)** |  | | | |
| 1. | Улаштування корит під мощення бруківкою | 61,4 | м2 | 136 | 8348 |
| 2. | Установлення бетонних поребриків | 522,4 | м | 48,4 | 25284 |
| 3. | Улаштування одношарових основ товщиною 18 см із щебеню фракції 5-20 мм | 396,9 | м2 | 136 | 53984 |
| 4. | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення | 661,2 | м2 | 136 | 89926 |
|  | **Ділянка №2 (10х16м)** |  | | | |
| 5. | Розробка грунту | 447,8 | м3 | 13 | 5821 |
| 6. | Установлення бетонних поребриків | 522,4 | м | 52,4 | 27373 |
| 7. | Улаштування основи з піщано-щебеневої суміші | 2166,7 | м3 | 16 | 34667 |
| 8. | Улаштування бетонної стяжки | 1349,3 | м2 | 160 | 215892 |
| 9. | Монтаж баскетбольного стенда | 34042 | шт | 1 | 34042 |
|  | **Ділянка №3 (3,5х60м)** |  | | | |
| 10. | Розробка грунту | 118,1 | м3 | 18 | 2126 |
| 11. | Установлення бетонних поребриків | 500,3 | м | 123,7 | 61891 |
| 12. | Улаштування основи з піщано-щебеневої суміші | 2188,7 | м3 | 31,5 | 68944 |
| 13. | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші | 6460,9 | т | 30,24 | 195378 |
| 14. | Ремонт горловин оглядових каналізаційних колодязів | 8085,33 | шт | 6 | 48515 |
|  | **Ділянка №4 (12х21м)** |  | | | |
| 15 | Розробка грунту | 118,3 | м3 | 8,1 | 958 |
| 16. | Установлення бордюрів | 661,6 | м | 54 | 35726 |
| 17. | Улаштування основи з піщано-щебеневої суміші | 2166,7 | м3 | 37,8 | 81901 |
| 18. | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші | 6623 | т | 36,288 | 240335 |
| 19. | Ремонт горловин оглядових каналізаційних колодязів | 8361,5 | шт | 2 | 16723 |
|  | **Ділянка №5 (17х36м)** |  | | | |
| 20. | Розробка грунту | 118,12 | м3 | 15,45 | 1825 |
| 21. | Установлення бордюрів | 639,67 | м | 102,8 | 65758 |
| 22. | Улаштування основи з піщано-щебеневої суміші | 2166,7 | м3 | 91,8 | 198903 |
| 23. | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші | 6532,5 | т | 88,128 | 575699 |
|  | **Ділянка 6 (3,5х50м)** |  | | | |
| 24. | Розробка грунту | 120,3 | м3 | 15,6 | 1877 |
| 25. | Установлення бордюрів | 661,6 | м | 103,8 | 68675 |
| 26. | Улаштування основи з піщано-щебеневої суміші | 2166,7 | м3 | 26,25 | 56876 |
| 27. | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші | 6488,5 | т | 25,2 | 163511 |
|  | **Ділянка 7 (5х27м)** |  | | | |
| 28. | Розробка грунту | 110,9 | м3 | 8,1 | 898 |
| 29. | Установлення бордюрів | 661,6 | м | 54 | 35726 |
| 30. | Улаштування основи з піщано-щебеневої суміші | 2166,7 | м3 | 20,25 | 43876 |
| 31. | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші | 6497,1 | т | 19,44 | 126303 |
|  | **Ділянка 8 (5х40м)** |  | | | |
| 32. | Розробка грунту | 120,33 | м3 | 12 | 1444 |
| 33. | Установлення бордюрів | 661,6 | м | 80,3 | 53127 |
| 34. | Улаштування основи з піщано-щебеневої суміші | 2166,7 | м3 | 30 | 65001 |
| 35. | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші | 6482,8 | т | 28,8 | 186705 |
|  | **Ділянка 9 (2х13м)** |  | | | |
| 36. | Улаштування корит під мощення бруківкою | 61,3 | м2 | 26 | 1594 |
| 37. | Установлення бетонних поребриків | 522,4 | м | 28,2 | 14733 |
| 38. | Улаштування одношарових основ товщиною 18 см із щебеню фракції 5-20 мм | 396,9 | м2 | 26 | 10320 |
| 39. | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення | 686,6 | т | 26 | 17853 |
|  | **Ділянка 10 (5х12м + 3х6м)** |  | | | |
| 40. | Улаштування корит під мощення бруківкою | 61,3 | м2 | 36 | 2208 |
| 41. | Установлення бетонних поребриків | 522,4 | м | 39,2 | 20477 |
| 42. | Улаштування одношарових основ товщиною 18 см із щебеню фракції 5-20 мм | 396,9 | м2 | 36 | 14291 |
| 43. | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення | 675,2 | т | 36 | 24308 |
| Всього |  |  |  |  | 2 999 822грн |